**Подъемник**

**четырехстоечный**

**электрогидравлический**

ES4D-4

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ











Применение гидравлического масла зависит от региона и времени года. Предполагается, что гидравлическое масло N46 должно использоваться при температурах 10-40°С, а масло 20 - при температурах 5-10°С.

Подъемник может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69

Условия окружающей среды

Температура хранения и транспортировки: - 25 – 55°С. Рабочая высота: до 2000м.























































